Пример

Задание. Рассчитать заказ согласно следующих замерных эскизов. Материал – ПВХ.

Создание проекта

В окне «Список проектов» создаем новый проект, нажав кнопку «Новый». Заполняем верхнюю часть главной страницы проекта. Эта операция не является обязательной. Заполнение главной страницы возможно после проектирования изделий и расчета стоимости.

Создание изделия

Проектирование начнем с более простого изделия – оконного блока ОК-1. Переходим на вкладку «Изделия» и нажав кнопку «Нов. изделие», попадаем в окно выбора подсистем профилей для проектирования. Здесь необходимо выбрать подсистему профилей – в нашем случае – «КБЕ» - «Окно»- «Окно/открывание внутрь». Отвергнем выбор типового изделия и начнем с «Новой коробки». Выберем текстуру профиля – белая и введем габариты изделия – 2070х1460 мм. Для закрытия окна и начала непосредственно проектирования нажмем кнопку «Применить».

Работу в режиме проектирования начинаем с прямоугольной глухой коробки.

Находясь в режиме проектирования, проверяем, соответствуют ли введенные нами габаритные размеры размерам на чертеже. При ошибке ввода или в случае необходимости достаточно подвинуть профили на необходимую величину. Для этого выделяем профиль нажатием левой клавиши мыши, наводим курсор на средний зеленый маркер и появившимся в виде руки курсором (удерживая нажатой левую клавишу) сдвигаем профиль в нужном нам направлении.

В появившемся окне «Перемещение профиля» необходимо задать величины размера параллельного смещения профиля по горизонтали и вертикали относительно текущего его местоположения или размеры абсолютных координат (нулевая точка находится в левом нижнем углу конструкции).

Предположим, необходимая ширина – 2200 мм. Размер смещения по горизонтали – 130 мм. По вертикали – 0 мм. Чтобы не вводить это число (вертикаль) или высчитывать его при абсолютном перемещении, необходимо нажать кнопку «II оси Y» и «Применить».

Наши размеры ширины по замерному эскизу – 2070 мм. Вернуть операцию можно, нажав клавишу , либо совершив обратно параллельный перенос. Третий способ, демонстрирующий возможность построения трапециевидных конструкций, заключается в поэтапном «перетаскивании» углов (соединений) конструкции на заданный размер.

Для этого выделяем профиль нажатием левой клавиши мыши, наводим курсор на нижний (верхний) зеленый маркер и появившимся в виде руки курсором (удерживая нажатой левую клавишу) сдвигаем соединение в нужном нам направлении. Размер смещения по горизонтали – -130 мм. По вертикали – 0 мм. Чтобы не вводить это число (вертикаль) или высчитывать его при абсолютном перемещении, необходимо нажать кнопку «II оси Y» и «Применить». Для того, чтобы вставить импост в проектируемое окно, необходимо сначала выделить то заполнение, которое импост разделит.

Команду «разделить» заполнение (по вертикали или по горизонтали) можно использовать как из контекстного меню по правой кнопке мыши,

так и из группы иконок в верхней части экрана .

По умолчанию, размер до оси деления равен половине габарита изделия, в которое вписано заполнение (2070/2=1035 мм). В нашем случае его необходимо подкорректировать. Согласно замерному листу, эта величина равна 1350/2=675 мм, в случае симметрии относительно оси штульпового соединения в конструкции ББ-1.

Вид размерных линий изменяется иконкой . Сделать положение импоста отличным от текущей горизонтали или вертикали возможно, выделив его профиль, и потянув курсором в виде руки за необходимый зеленый маркер, аналогично профилю коробки. Чтобы установить створку в нужный нам проем, необходимо его выделить и воспользоваться либо контекстным меню (по нажатию правой кнопке мыши) с пунктом «Створка / фурнитура», либо иконкой .

В появившемся окне «Подбор фурнитуры» из перечня доступной фурнитуры выбираем необходимое – поворотно-откидное, выбираем направление открывания – левое, устанавливаем высоту ручки как константное и выбираем саму ручку из списка доступных. Ввод данных завершаем нажатием клавиши «Применить».

Получившаяся створка отражается на экране, в размерных линиях появляется сноска от оси ручки до края створки.

Аналогичным образом вставляем вторую поворотную створку.

Согласно замерного листа необходим стеклопакет толщиной 32 мм и формулой 4х10х4х10х4. Проверить текущий артикул заполнения можно, выделив его и посмотреть свойства в правом нижнем углу окна программы,

либо, если артикул не отражает необходимые свойства заполнения, возможно посмотреть эти свойства (и поменять артикул) в контекстном меню «Свойства элементов».

Заменим стеклопакет (артикул) на требуемый и нажатием кнопки «Применить» вернемся в режим проектирования.

Аналогично поменяем стеклопакет в другой створке. Если требуется заменить заполнения у большего количества проемов, удобно воспользоваться пунктом контекстного меню «Выделить элементы»

и в появившемся окне указать, что именно необходимо выделить.

Москитную сетку на правую створку добавим следующим образом. Выделим профиль створки, на которую необходимо установить москитную сетку.

В контекстном меню выберем пункт «Москитная сетка».

Выберем поставщика москитной сетки, артикул и наименование вставки, к примеру – «белая москитка». Название артикула появится автоматически. Закончить ввод необходимо кнопкой «Применить».

Подставочный профиль под оконный блок необходимо определить, выделив нижний профиль коробки и выбрав в контекстном меню пункт «Перечень вставок». В появившемся окне «Вставки» надо установить флажки напротив тех позиций, которые подлежат прикреплению к выделенному профилю. В нашем случае это артикул «142».

Для получившегося изделия можно рассчитывать спецификацию, так как данные из замерного листа перенесены в программу. Расчет спецификации изделия запускается иконкой . Добавляем на вкладке изделия название и количество таких конструкций.

Проектирование балконного блока.

Добавляем новое изделие кнопкой «Нов. изделие» и производим выбор подсистемы профилей, цвета и габаритов изделия.

Для того, чтобы разделить коробку на две части, выделяем ПРОФИЛЬ, который собираемся делить, а затем порядок работ соответствует вставке импоста.
Так выглядит результат такого деления.

Перемещаем соединение профилей коробки на абсолютную величину 1350 мм, согласно замерного листа. Чтобы не вводить число смещения по вертикали или высчитывать его при абсолютном перемещении, необходимо нажать кнопку «II оси Y» и «Применить».

Аналогичным образом поднимаем вверх левый нижний профиль коробки на высоту 2230- 1455=775 мм.

В результате этой операции получаем контур балконного блока заданных в размерном листе габаритов.

Вставляем в проем балконной двери створку.

Для установки импоста в створку балконной двери выделим заполнение створки и разделим его по горизонтали либо пунктом «Разделить» - «По горизонтали» контекстного меню, либо иконкой .

После установки створок в оконный проем конструкции уравняем высоту расположения импоста со штапиком оконной створки. Заменим стеклопакет в нижней части балконной створки на сэндвич-панель путем смены поставщика и артикула, соответственно.

Для установки штульповой и обычной створок в оконный проем разделим вертикально оконный проем. Появившийся импост заменим на штульп путем изменения свойств этого элемента. Появившиеся желтые овалы у штульпа предупреждают о невозможности сочленения штульпа и стеклопакета.

Добавлением створок с соответствующей фурнитурой избавимся от желтых овалов – штульп будет граничить с профилями створок, что, естественно, допустимо.

Также проверим, какой стеклопакет установлен в створках, и в случае необходимости заменим на стеклопакет 32 мм.

Включение и выключение бирок производится иконкой . Для выравнивания импоста балконной створки со штапиком створки выделим створку и импост, выбрав затем в контекстном меню пункт «Уравнять» - «Импост по верхнему краю штапика».

Установку москитной сетки на поворотно-откидную створку произведем путем выделения профиля створки и выбора пункта «Москитная сетка» контекстного меню.

Наиболее употребляемый соединительный профиль между оконным и балконным блоками устанавливается по умолчанию. Изменить его можно, выделив курсором профили коробок (при нажатой клавише Shift) и выбрав в контекстном меню пункт «Варианты соединения».

Подставочные профили под оконный и дверной блоки необходимо определить, выделив нижние профили коробок и выбрав в контекстном меню пункт «Перечень вставок». В появившемся окне «Вставки» надо установить флажки напротив тех позиций, которые подлежат прикреплению к выделенным профилям. В нашем случае это артикул «142».

В соответствии с замерным листом необходимо уравнять световые проемы получившегося оконного блока. Для этого необходимо выделить заполнения, которые подлежат уравниванию (при нажатой клавише Shift) и либо воспользоваться пунктом контекстного меню «Уравнять» - «Световые проемы по горизонтали»,

либо иконкой и в окне «Уравнение проемов» определить, что именно необходимо выровнять и в каком направлении. Размер от оси штульпа до габарита коробки равен 673.8 мм, что не соответствует 675 мм, которые мы заложили при проектировании конструкции ОК-1. Если несоответствие размеров критично, необходимо вернуться к редактированию изделия ОК-1 и сместить ось импоста на 1.2 мм. Видимо, требует пояснения появившееся несоответствие размерных цепей, ведь штульп – симметричен и равен по габариту импосту. Дело в том, что, определяя соединитель между профилями коробок оконного и дверного блока, программа автоматически раздвинула их на нужный размер – 5 мм. В результате чего у ширины каждого изделия было «отъедено» по 2,5 мм (1350- 2.5=1347.5 мм и 890-2.5=887.5 мм), а при делении штульпом 1347.5/2=673.75 мм, что и было округленно до 673.8 мм. Габаритные размеры балконного блока в целом остались прежними – 2340х2230 мм.
Для получившегося изделия можно рассчитывать спецификацию, так как данные из замерного листа перенесены в программу. Расчет спецификации изделия запускается иконкой . Добавляем на вкладке изделия название и количество таких конструкций.

Заполнение доп. комплектации

Комплектация, которая явно не может быть рассчитана с оконными и дверными блоками, может добавляться отдельно на вкладке проекта «Комплектация».

В нашем примере это подоконники, отливы и откосы. Пена и дюбели могут рассчитываться вместе с изделиями. Хотя их так же можно добавить в комплектацию (кнопка «Добавить»). Рассмотрим пример подробнее, используя данные из замерного листа.

Заполненная комплектация выглядит следующим образом:

Добавление услуг, оказываемых клиенту (работ)

Осуществляется на вкладке проекта «Работы». Работы добавляются из справочника «Работы». После их добавления возможно редактировать значения сумм по умолчанию. Значения, зависящие от стоимости изделий, появятся после их расчета.

Заполнение титульной страницы проекта

После того, как все данные по проекту введены, можно вернуться на главную страницу проекта для введения окончательных данных, таких, как вид оплаты и размеры скидок, а также дат изготовления, монтажа и окончания работ по договору.

Затем можно переходить к расчету проекта, нажав кнопку «Расчет проекта». В окне «Расчет проекта» также необходимо нажать кнопку «Расчет», а затем закрыть окно.

Теперь, проверив значения скидок, можно просматривать и распечатывать любые финансовые и производственные документы (кнопка «Просмотр» в нижней части экрана).

Последняя вкладка проекта – «Оплата» - позволяет вести журнал оплат проекта.