Вызов : Конструктив => вставки => заполнения => спецификация => площадные комплектующие
Параметры для площадных комплектующих спецификации вставок профилей:

Параметр "Поправка (общая), мм" используется для введения поправки относительно заполнения, на который она устанавливается, на указанную величину. Значения параметра может принимать как положительное, так и отрицательное значение. При положительном значении поправки величина поправки добавляется к габаритам заполнения, на который устанавливается вставка. При отрицательном значении - поправка вычитается. Поправка относится ко всем сторонам заполнения.
Параметр "Поправка (нечет.), мм" используется для введения поправки относительно заполнения, на который она устанавливается, на указанную величину. Значения параметра может принимать как положительное, так и отрицательное значение. При положительном значении поправки величина поправки добавляется к габариту заполнения, на который устанавливается вставка. При отрицательном значении - поправка вычитается. Поправка относится ко только к нечетным сторонам заполнения. Обычно это стороны 1 и 3 (нижняя и верхняя).
Параметр "Поправка (четные), мм" используется для введения поправки относительно заполнения, на который она устанавливается, на указанную величину. Значения параметра может принимать как положительное, так и отрицательное значение. При положительном значении поправки величина поправки добавляется к габариту заполнения, на который устанавливается вставка. При отрицательном значении - поправка вычитается. Поправка относится ко только к четным сторонам заполнения. Обычно это стороны 2 и 4 (боковые).
Назад, к оглавлению...

————————————————————————————————————————————————————————————
© 2002 ООО '"ПРОФСЕГМЕНТ". Тел./факс: +7 (095) 219-99-68. URL : www.profsegment.ru E-mail : info@profsegment.ru