Вызов : Конструктив => соединения => варианты соединений => прилегающее соединение
Прилегающее соединение
Список доступных параметров:

Параметр "Контейнер Арт.1 типа" ("Контейнер Арт.2 типа") служит для присвоения принадлежности Артикулу 1(Артикулу 2), входящему в соединение, какому либо контейнеру:
1. Коробка.
2. Створка.
3. Импост.
4. Створка.

Параметр "Внешнее соединение" служит для выбора конкретного варианта применения соединения профилей только для внешних (расположенных по периметру изделия) или только для внутренних (расположенных в теле изделия) соединений.
Применяется в случае необходимости использовать конкретное соединение профилей либо по периметру, либо внутри изделия.

Параметр "Только гориз.ориентация" используется в случае необходимости использовать конкретный вариант соединения профилей исключительно для профилей, прилегающих друг к другу в горизонтальном положении.

Параметр "Только верт.ориентация" используется в случае необходимости использовать конкретный вариант соединения профилей исключительно для профилей, прилегающих друг к другу в вертикальном положении.

Параметр "Угол гориз. мин.,*" ставит граничное условие на использование конкретного варианта соединения профилей. При угле наклона к горизонту менее указанного, для выбранного варианта соединений профилей, конкретный вариант соединения профилей использован не будет.
Параметр "Угол гориз. макс.,*" ставит граничное условие на использование конкретного варианта соединения профилей. При угле наклона к горизонту более указанного, для выбранного варианта соединений профилей, конкретный вариант соединения профилей использован не будет.
Параметр "Точный угол к гориз.,*" применяется для использования конкретного варианта соединения профилей в случае точного соответствия указанному значению. При угле наклона к горизонту отличного от указанного, для выбранного варианта соединений профилей, конкретный вариант соединения профилей использован не будет. В данном случае угол в 0 и 180 градусов - не одно и тоже.
Параметр "Исключ. угол к гориз.,*" применяется для использования конкретного варианта соединения профилей в случае необходимости отличия от указанного значения. При угле наклона к горизонту отличного от указанного, для выбранного варианта соединений профилей, конкретный вариант соединения профилей будет использован.
Параметр "Размер, мм" применяется для указания смещения прилегающих профилей относительно друг друга. Используется, например, для указания величины расстояния между габаритным размеров коробки и створки. В случае прилегания створки к импосту за величину размера принимается расстояние между габаритным размером створки и осью импоста. Напоминаем, что ось импоста (как и штульпа) задается в справочнике "Комплектующие" для конкретного артикула профиля как размер от габарита импоста (по ширине) до его оси.
Параметр "Бригады / отделы" может принимать значения, предварительно описанные в соответствующем каталоге "Бригады / отделы". Используется для указания, какой бригаде или отделу принадлежат человеко/часы, затраченные на выполнение данного варианта соединения. Необходимо использовать в паре с параметром "Трудозатраты, ч/ч.".

Параметр "Трудозатраты, ч/ч." позволяет указать трудоемкость конкретного варианта соединения профилей в человеко/часах и учитывать ее при расчете затрат в себестоимости изделия. В настройках программы, в окне "Расчетные данные" можно указать стоимость ч/ч на производстве и при использовании нормирования производства рассчитывать также зарплату сотрудников.

Назад, к оглавлению...

————————————————————————————————————————————————————————————
© 2002 ООО '"ПРОФСЕГМЕНТ". Тел./факс: +7 (095) 219-99-68. URL : www.profsegment.ru E-mail : info@profsegment.ru