Вызов : Конструктив => соединения => варианты соединений => угловое соединение 90
L-образное угловое соединение
Список доступных параметров:

Параметр "Вид L-обр. варианта" может принимать значения :

Простое L-образное соединение может описывать соединение профилей коробки.
Крестовое t-образное соединение используется совместно с параметром "Угол варианта" для возможности описать в месте стыковки двух ригелей и стойки в спецификации варианта одну шпильку крепления обоих ригелей.
Параметр "Угол варианта" может принимать значения:

Используется для возможности описания коробки как двух стоек и ригелей. В этом случае, при задании усечения одного из Артикулов и выборе левого нижнего и правого верхнего углов конструкции с параметром "Угол варианта - левый", а правого нижнего и левого верхнего углов конструкции с параметром "Угол варианта - правый", будет корректно прорисовано и рассчитано две вартикальные стойки и два горизонтальных ригеля.
Параметр "Контейнер Арт.1 типа" ("Контейнер Арт.2 типа") служит для присвоения принадлежности Артикулу 1(Артикулу 2), входящему в соединение, какому либо контейнеру:
1. Коробка.
2. Створка.
3. Импост.
4. Створка.

Параметр "Угол миним.,*" ставит граничное условие на использование конкретного варианта соединения профилей. При угле наклона менее указанного, для выбранного варианта соединений профилей, конкретный вариант соединения профилей использован не будет.
Параметр "Угол максим.,*" ставит граничное условие на использование конкретного варианта соединения профилей. При угле наклона более указанного, для выбранного варианта соединений профилей, конкретный вариант соединения профилей использован не будет.
Параметр "Точный угол,*" применяется для использования конкретного варианта соединения профилей в случае точного соответствия указанному значению. При угле, отличного от указанного, для выбранного варианта соединений профилей, конкретный вариант соединения профилей использован не будет.
Параметр "Исключ. угол.,*" применяется для использования конкретного варианта соединения профилей в случае необходимости отличия от указанного значения. При угле, отличного от указанного, для выбранного варианта соединений профилей, конкретный вариант соединения профилей будет использован.
Параметр "Усечение Арт.1, мм" ("Усечение Арт.2, мм") позволяет указать величину усечения (укорочения) профиля в данном соединении. Используется, например, для указания усечения ригеля в соединении со стойкой: размер изделия на эскизе 1000х1000 мм, при указании усечения артикула ригеля 25 мм размер профиля ригеля в спецификации изделия и в карте раскроя будет 950 мм. В качестве величины усечения берется величина нормали к плоскости отреза профиля.
Параметр "Припуск Арт.1, мм" ("Припуск Арт.2, мм") позволяет указать величину припуска (удлинения) профиля в данном соединении. Используется, например, для указания припуска на сварку для ПВХ: размер изделия на эскизе 1000х1000 мм, при указании припуска артикула коробки 2,5 мм размер профиля коробки в спецификации изделия и в карте раскроя будет 1005 мм. В качестве величины припуска берется величина нормали к плоскости отреза профиля.
Параметр "Сварной шов импоста" применяется для указания на эскизе при конструировании вида соединения импоста с коробкой или импостом как стандартного, так и конусного - запиленного с двух сторон под углом к оси импоста. Не рассматривая технологичность такого соединения, отметим, что в этом случае в месте примыкания (коробка или импост( необходимо вырезать ответную часть. При простановке значения данного параметра как "конусный" также будет указан размер от края ответного профиля до оси запила.

Параметр "Отступ Арт.1, мм" ("Отступ Арт.2, мм") позволяет указать величину смещения (А) для профиля в данном соединении. Например, используется для совмещения в алюминии в усовом соединении камер профиля импоста и коробки путем смещения импоста в соединении на величину лепестка импоста.

Параметр "Бригады / отделы" может принимать значения, предварительно описанные в соответствующем каталоге "Бригады / отделы". Используется для указания, какой бригаде или отделу принадлежат человеко/часы, затраченные на выполнение данного варианта соединения. Необходимо использовать в паре с параметром "Трудозатраты, ч/ч.".

Параметр "Трудозатраты, ч/ч." позволяет указать трудоемкость конкретного варианта соединения профилей в человеко/часах и учитывать ее при расчете затрат в себестоимости изделия. В настройках программы, в окне "Расчетные данные" можно указать стоимость ч/ч на производстве и при использовании нормирования производства рассчитывать также зарплату сотрудников.
Назад, к оглавлению...

————————————————————————————————————————————————————————————
© 2002 ООО '"ПРОФСЕГМЕНТ". Тел./факс: +7 (095) 219-99-68. URL : www.profsegment.ru E-mail : info@profsegment.ru