Вызов : Конструктив => вставки => профили
К параметрам для вставок на профили относятся следующие:

Параметр "Если профиль" может принимать следующие значения:

Используется для внесения зависимости принадлежности вставки от кривизны профиля. Например, по одной из технологий изготовления стеклопакетов, бутиловый шнур (погонаж) необходим при изготовлении арочной части стеклопакета, и более никакой. На прямой части бутиловый шнур (погонаж) не используется, а применяется другой герметик, который не используется на арочной части спеклопакета.
В итоге, надо использовать две вставки, одну с бутиловым шнуром (погонаж) и значением параметра "Если профиль" - кривой, а другую вставку, с другим герметиком, и значением параметра "Если профиль" - прямой.
Параметр "Если соединенный артикул" может принимать значение любого артикула профиля. Имеется в виду артикул, касающийся профиля, на который устанавливается вставка. Для профиля коробки это два соединенных с ней профиля той же коробки, а также импост. Для профиля створки это два соединенных с ней профиля той же створки , а также импост внутри этой створки.
Параметр "Если предыдущий артикул" может принимать значение любого артикула профиля. Имеется в виду артикул, касающийся профиля, на который устанавливается вставка. Используя этот параметр, следует помнить, что направление обхода по коробке или створке осуществляется против часовой стрелки. Для профиля коробки это соединенный с ней предыдущий профиль той же коробки. Для профиля створки это соединенный с ней профиль той же створки . Параметр можно применять вместе с параметром "Номер стороны" для указания в нем стороны отсчета. Используется вместе с параметром "Если следующий артикул". Служит для определения, например, необходимости при обходе коробки установки дополнительных комплектующих на профиля порога.
Параметр "Если следующий артикул" может принимать значение любого артикула профиля. Имеется в виду артикул, касающийся профиля, на который устанавливается вставка. Используя этот параметр, следует помнить, что направление обхода по коробке или створке осуществляется против часовой стрелки. Для профиля коробки это соединенный с ней следующий профиль той же коробки. Для профиля створки это соединенный с ней профиль той же створки . Параметр можно применять вместе с параметром "Номер стороны" для указания в нем стороны отсчета. Используется вместе с параметром "Если предыдущий артикул".
Параметр "Если цвет контейнера" может принимать значения цветов того профиля, который является контейнером для профидя, на который делается вставка.
Соответственно, вставка имеющая ограничением данный параметр, будет установлена в случае совпадения указанного в параметре цвета с цветом профиля контейнера, а не профиля, на который устанавливается вставка.
Параметр "Если цвет изделия" может принимать значения цветов профиля, общих для всей конструкции.
Соответственно, вставка имеющая ограничением данный параметр, будет установлена в случае совпадения указанного в параметре цвета с цветом профилей всей конструкции.
Параметр "Если цвет изделия не" может принимать значения цветов профиля, общих для всей конструкции.
Соответственно, вставка имеющая ограничением данный параметр, будет установлена во всех случаях НЕсовпадения указанного в параметре цвета с цветом профилей всей конструкции.
Параметр "Только гориз.ориентация" используется в случае необходимости использовать конкретный вариант соединения профилей исключительно для профилей, прилегающих друг к другу в горизонтальном положении.

Параметр "Только верт.ориентация" используется в случае необходимости использовать конкретный вариант соединения профилей исключительно для профилей, прилегающих друг к другу в вертикальном положении.

Параметр "Угол гориз. мин.,*" ставит граничное условие на использование конкретного варианта соединения профилей. При угле наклона к горизонту менее указанного, для выбранного варианта соединений профилей, конкретный вариант соединения профилей использован не будет.
Параметр "Угол гориз. макс.,*" ставит граничное условие на использование конкретного варианта соединения профилей. При угле наклона к горизонту более указанного, для выбранного варианта соединений профилей, конкретный вариант соединения профилей использован не будет.
Параметр "Точный угол к гориз.,*" применяется для использования конкретного варианта соединения профилей в случае точного соответствия указанному значению. При угле наклона к горизонту отличного от указанного, для выбранного варианта соединений профилей, конкретный вариант соединения профилей использован не будет. В данном случае угол в 0 и 180 градусов - не одно и тоже.
Параметр "Исключ. угол к гориз.,*" применяется для использования конкретного варианта соединения профилей в случае необходимости отличия от указанного значения. При угле наклона к горизонту отличного от указанного, для выбранного варианта соединений профилей, конкретный вариант соединения профилей будет использован.
Параметр "Мин. длина, мм" задает минимальное значение длы профиля, на который данная вставка может быть установлена.
Параметр "Макс. длина, мм" задает максимальное значение длы профиля, на который данная вставка может быть установлена.
Параметр "Контейнер типа" служит для присвоения принадлежности артикулу , входящему в соединение, какому либо контейнеру:
1. Коробка.
2. Створка.
3. Импост.
4. Створка.

Параметр "Бригады / отделы" может принимать значения, предварительно описанные в соответствующем каталоге "Бригады / отделы". Используется для указания, какой бригаде или отделу принадлежат человеко/часы, затраченные на выполнение данного варианта соединения. Необходимо использовать в паре с параметром "Трудозатраты, ч/ч.".

Параметр "Трудозатраты, ч/ч." позволяет указать трудоемкость конкретного варианта соединения профилей в человеко/часах и учитывать ее при расчете затрат в себестоимости изделия. В настройках программы, в окне "Расчетные данные" можно указать стоимость ч/ч на производстве и при использовании нормирования производства рассчитывать также зарплату сотрудников.
Назад, к оглавлению...

————————————————————————————————————————————————————————————
© 2002 ООО '"ПРОФСЕГМЕНТ". Тел./факс: +7 (095) 219-99-68. URL : www.profsegment.ru E-mail : info@profsegment.ru