Вызов : Конструктив => соединения => варианты соединений => угловое соединение 45
V-образное угловое соединение
Список доступных параметров

Параметр "Контейнер Арт.1 типа" ("Контейнер Арт.2 типа") служит для присвоения принадлежности Артикулу 1(Артикулу 2), входящему в соединение, какому либо контейнеру:
1. Коробка.
2. Створка.
3. Импост.
4. Створка.

Параметр "Угол миним.,*" ставит граничное условие на использование конкретного варианта соединения профилей. При угле наклона менее указанного, для выбранного варианта соединений профилей, конкретный вариант соединения профилей использован не будет.
Параметр "Угол максим.,*" ставит граничное условие на использование конкретного варианта соединения профилей. При угле наклона более указанного, для выбранного варианта соединений профилей, конкретный вариант соединения профилей использован не будет.
Параметр "Точный угол,*" применяется для использования конкретного варианта соединения профилей в случае точного соответствия указанному значению. При угле, отличного от указанного, для выбранного варианта соединений профилей, конкретный вариант соединения профилей использован не будет.
Параметр "Исключ. угол.,*" применяется для использования конкретного варианта соединения профилей в случае необходимости отличия от указанного значения. При угле, отличного от указанного, для выбранного варианта соединений профилей, конкретный вариант соединения профилей будет использован.
Параметр "Припуск Арт.1, мм" ("Припуск Арт.2, мм") позволяет указать величину припуска (удлинения) профиля в данном соединении. Используется, например, для указания припуска на сварку для ПВХ: размер изделия на эскизе 1000х1000 мм, при указании припуска артикула коробки 2,5 мм размер профиля коробки в спецификации изделия и в карте раскроя будет 1005 мм. В качестве величины припуска берется величина нормали к плоскости отреза профиля (А).
Параметр "Припуск зависит от угла" применяется для указания в качестве величины припуска не нормали к плоскости отреза профиля (А), а удлинения профиля (В). Используется совместно с параметром "Припуск Арт.1(2), мм". При установке значения, равным "нет" или при неуказании данного параметра, в качестве величины припуска берется величина нормали к плоскости отреза профиля (А).

Параметр "Отступ Арт.1, мм" ("Отступ Арт.2, мм") позволяет указать величину смещения (А) для профиля в данном соединении. Например, используется для совмещения в алюминии в усовом соединении камер профиля импоста и коробки путем смещения импоста в соединении на величину лепестка импоста.

Параметр "Бригады / отделы" может принимать значения, предварительно описанные в соответствующем каталоге "Бригады / отделы". Используется для указания, какой бригаде или отделу принадлежат человеко/часы, затраченные на выполнение данного варианта соединения. Необходимо использовать в паре с параметром "Трудозатраты, ч/ч.".

Параметр "Трудозатраты, ч/ч." позволяет указать трудоемкость конкретного варианта соединения профилей в человеко/часах и учитывать ее при расчете затрат в себестоимости изделия. В настройках программы, в окне "Расчетные данные" можно указать стоимость ч/ч на производстве и при использовании нормирования производства рассчитывать также зарплату сотрудников.
Назад, к оглавлению...

————————————————————————————————————————————————————————————
© 2002 ООО '"ПРОФСЕГМЕНТ". Тел./факс: +7 (095) 219-99-68. URL : www.profsegment.ru E-mail : info@profsegment.ru