Вызов : Конструктив => вставки => заполнения
К параметрам для вставок на заполнения относятся следующие:

Параметр "Тип вставки" может принимать следующие значения:

При прорисовке заполнения изделия данный параметр назначает вид графики заполнения: прорисовка вагонки или раскладок. Профили в спецификации вставки должны иметь в своем описании в каталоге "Комплектующих" соответствующий тип профиля. В противном случае данная вставка не будет корректно отображена на экране и не будет учтена при расчете спецификации изделия.
Параметр "Если цвет контейнера" может принимать значения цветов того профиля, который является контейнером для профидя, на который делается вставка.
Соответственно, вставка имеющая ограничением данный параметр, будет установлена в случае совпадения указанного в параметре цвета с цветом профиля контейнера, а не профиля, на который устанавливается вставка.
Параметр "Если цвет изделия" может принимать значения цветов профиля, общих для всей конструкции.
Соответственно, вставка имеющая ограничением данный параметр, будет установлена в случае совпадения указанного в параметре цвета с цветом профилей всей конструкции.
Параметр "Если цвет изделия не" может принимать значения цветов профиля, общих для всей конструкции.
Соответственно, вставка имеющая ограничением данный параметр, будет установлена во всех случаях НЕсовпадения указанного в параметре цвета с цветом профилей всей конструкции.
Параметр "Тип проема" может принимать следующие значения:

Данный параметр является проверочным и позволяет использовать разные спецификации в проеме в зависимости от его типа: глухой - не глухой. Используется, например, для установки доборного профиля на нижний брус коробки для глухой части деревянного окна.
Параметр "Тип заполнения" может принимать следующие значения:

Данный параметр также является проверочным и позволяет использовать разные спецификации в проеме в зависимости от его типа. Используется, например, для установки своего количества прокладок под стеклопакеты в арочные и трапецевидные конструкции.
Параметр "Мин. ширина, мм" ("Мин. высота, мм") является ограничивающим условием для установки той вставки, к которой он относится, по минимальной ширине (высоте).
Параметр "Макс. ширина, мм" ("Макс. высота, мм") является ограничивающим условием для установки той вставки, к которой он относится, по максимальной ширине (высоте).
Параметр "Наценка, %" позволяет добавлять наценку на то заполнение, к которому добавляется вставка с данным параметром. Спецификация этой вставки не увеличивает свою стоимость.
Параметр "Бригады / отделы" может принимать значения, предварительно описанные в соответствующем каталоге "Бригады / отделы". Используется для указания, какой бригаде или отделу принадлежат человеко/часы, затраченные на выполнение данного варианта соединения. Необходимо использовать в паре с параметром "Трудозатраты, ч/ч.".

Параметр "Трудозатраты, ч/ч." позволяет указать трудоемкость конкретного варианта соединения профилей в человеко/часах и учитывать ее при расчете затрат в себестоимости изделия. В настройках программы, в окне "Расчетные данные" можно указать стоимость ч/ч на производстве и при использовании нормирования производства рассчитывать также зарплату сотрудников.
Назад, к оглавлению...

————————————————————————————————————————————————————————————
© 2002 ООО '"ПРОФСЕГМЕНТ". Тел./факс: +7 (095) 219-99-68. URL : www.profsegment.ru E-mail : info@profsegment.ru