Вызов : Конструктив => заполнения
Параметры для заполнений подразделяются на две группы:
- для мерных артикулов спецификации групп;
- для штучных артикулов спецификации групп.
К параметрам для мерных артикулов спецификации групп;

Параметр "Если цвет изделия" может принимать значения цветов профиля, общих для всей конструкции.
Соответственно, вставка имеющая ограничением данный параметр, будет установлена в случае совпадения указанного в параметре цвета с цветом профилей всей конструкции.
Параметр "Если цвет изделия не" может принимать значения цветов профиля, общих для всей конструкции.
Соответственно, вставка имеющая ограничением данный параметр, будет установлена во всех случаях НЕсовпадения указанного в параметре цвета с цветом профилей всей конструкции.
Параметр "Усекать нижний" может принимать следующие значения:

Используется для усечения штапика на горизонтальных сторонах створок.
Параметр "Количество" используется для указания количества комплектующих, добавляемых в спецификацию установкой данного параметра.
Параметр "Точный угол, *" применяется для использования конкретного мерного артикула в случае точного соответствия указанному значению. При угле наклона к горизонту отличного от указанного, для выбранного мерного артикула, конкретный мерный артикул использован не будет. В данном случае угол в 0 и 180 градусов - не одно и тоже.
Параметр "Исключ. угол, *" применяется для использования конкретного мерного артикула в случае необходимости отличия от указанного значения. При угле наклона к горизонту отличного от указанного, для выбранного мерного артикула, конкретный мерный артикул будет использован.
Параметр "Только гориз.ориентация" используется в случае необходимости использовать конкретный артикул спецификации групп исключительно для мерных комплектующих, которые могут быть установлены только в горизонтальном положении.

Параметр "Только верт.ориентация" используется в случае необходимости использовать конкретный артикул спецификации групп исключительно для мерных комплектующих, которые могут быть установлены только в горизонтальном положении.

Параметр "Поперечина м/с" может принимать следующие значения:

Используется для установки поперечного профиля москитной сетки.
К параметрам для штучных артикулов спецификации групп относятся следующие

Параметры "Шаг, мм" и "Количество на шаг" применяются совместно и задают, соответственно шаг расчета по длине с указанием количества комплектующих на этот интервал.
Параметр "Мин. необх. кол-во" используется для задания достаточного минимума какого-либо комплектующего. Параметр также может быть приравнен нулю для расчета по параметрам "Шаг, мм" и "Количество на шаг" . В случае неуказания значения этого параметра количество комплектующих принимается равным единице при расчете по параметрам "Шаг, мм" и "Количество на шаг", что ведет к неверному увеличению реального количества на количество одной единицы комплектующего
Параметр "Порог расчета, мм" задает ограничение по длине для расчета необходимого количества комплектующих с применением параметров "Шаг, мм" и "Количество на шаг".
Назад, к оглавлению...

————————————————————————————————————————————————————————————
© 2002 ООО '"ПРОФСЕГМЕНТ". Тел./факс: +7 (095) 219-99-68. URL : www.profsegment.ru E-mail : info@profsegment.ru