Вызов : Конструктив => вставки => заполнения => спецификация => штучные комплектующие
Параметры для штучных комплектующих спецификации вставок профилей:

Параметр "Расчет" может принимать следующие значения:

Значение "по периметру" указывает, что заданный расчет комплектующего будет произведен по периметру заполнения, на который устанавливается вставка. Дополнительно могут участвовать параметры следующей группы: "Порог расчета, мм", "Шаг, мм", "Количество на шаг", "Мин. необх. кол-во".
Значение "по площади" указывает, что заданный расчет комплектующего будет произведен по площади заполнения, на который устанавливается вставка. Дополнительно могут участвовать параметры следующей группы: "Порог расчета, мм", "Шаг, мм", "Количество на шаг", "Мин. необх. кол-во".
Значение "как крест" используется для расчета крестовых соединений внутренней раскладки стеклопакета. Количество крестовых соединений рассчитывается, исходя из количества пересечений внутренней раскладки стеклопакета между собой.
Значение "как концевик" используется для расчета концевых соединений внутренней раскладки стеклопакета. Количество концевых соединений рассчитывается, исходя из количества примыканий внутренней раскладки стеклопакета к границе стеклопакета (к дистанционной рамке) .
Параметр "Если цвет контейнера" может принимать значения цветов того профиля, который является контейнером для профидя, на который делается вставка.
Соответственно, вставка имеющая ограничением данный параметр, будет установлена в случае совпадения указанного в параметре цвета с цветом профиля контейнера, а не профиля, на который устанавливается вставка.
Параметр "Если цвет изделия" может принимать значения цветов профиля, общих для всей конструкции.
Соответственно, вставка имеющая ограничением данный параметр, будет установлена в случае совпадения указанного в параметре цвета с цветом профилей всей конструкции.
Параметр "Номер стороны" предназначется для "привязки" комплектующего к конкретной стороне изделия. При этом необходимо помнить, что точка отчета - левый нижний угол изделия, направление обхода - против часовой стрелки. Используется с параметром "Мин. необх. кол-во".
Параметры "Шаг, мм" и "Количество на шаг" применяются совместно и задают, соответственно шаг расчета по длине с указанием количества комплектующих на этот интервал.
Параметр "Мин. необх. кол-во" используется для задания достаточного минимума какого-либо комплектующего. Параметр также может быть приравнен нулю для расчета по параметрам "Шаг, мм" и "Количество на шаг" . В случае неуказания значения этого параметра количество комплектующих принимается равным единице при расчете по параметрам "Шаг, мм" и "Количество на шаг", что ведет к неверному увеличению реального количества на количество одной единицы комплектующего
Параметр "Порог расчета, мм" задает ограничение по длине для расчета необходимого количества комплектующих с применением параметров "Шаг, мм" и "Количество на шаг".
Назад, к оглавлению...

————————————————————————————————————————————————————————————
© 2002 ООО '"ПРОФСЕГМЕНТ". Тел./факс: +7 (095) 219-99-68. URL : www.profsegment.ru E-mail : info@profsegment.ru