ПАРАМЕТРЫ ВСТАВОК ПРОФИЛЕЙ

Параметр | Тип | Описание | Примеры применение

Если профиль

проверочный
- прямой
- кривой

проверяет профиль на радиус

- армирование только прямых профилей

Если соединенный артикул

проверочный
- артикул

проверяет прилегающие и соединененные профиля по прилегающим и Т-образным соединениям

- армирование коробки зависит от импоста
- добавочный профиль на нижней створки (цоколь) зависит от порога

Если предыдущий артикул

проверочный
- артикул

проверяет соединененный профиль в начальной точке (для угловых вариантов соединений)

- армирование вертикальной коробки зависит от наличия порога

Если следующий артикул

проверочный
- артикул

проверяет соединененный профиль в конечной точке (для угловых вариантов соединений)

- армирование вертикальной коробки зависит от наличия порога

Разбиение профиля

установочный
- по уровням

разделение профилей в спецификации вставки по указанным в изделии уровням

- проектирование высоких фасадов с разбиением стоек, термомостов и др. комплектующих в составе стоек по уровням крепления (этажам).

Если цвет контейнера

проверочный
- текстура

проверяет цвет контейнер (профиль в данном контексте)

- подбор краски в зависимости от цвета профиля

Если цвет изделия

проверочный
- текстура

проверяет цвет изделия

- подбор краски в зависимости от цвета изделия

Если цвет изделия не

проверочный
- текстура

проверяет цвет изделия

- подбор краски в зависимости от цвета изделия

Текстура по маске (*)

проверочный
- текст (*)

проверяет маску текстуры профиля по точному совпадению символов в маске

- подбор краски в зависимости от одностороннего/двухстороннего ламината, например : '*БЗ**' проверяет маску текстуры на совпадение второго и третьего символов, такая маска может означать белый изнутри и зеленый снаружи.

Только гориз. ориентация

проверочный
- Да
- Нет

проверяет ориентацию профиля

- подбор спецификации (состава) горизонтальных ригелей и вертикальных стоек

Только верт. ориентация

проверочный
- Да
- Нет

проверяет ориентацию профиля

- подбор спецификации (состава) горизонтальных ригелей и вертикальных стоек

Толщина заполнения, мм

проверочный
- вещественный

проверяет наличия прилегания к профилю заполнения указанной тольщины

- подбор уплотнений и профилей-распорок для фасадных конструкций по толщине заполнений

Внешнее заполнение, мм

проверочный
- вещественный

проверяет наличия прилегания с внешней стороны к профилю заполнения указанной тольщины

- подбор уплотнений и профилей-распорок для фасадных конструкций по толщине заполнений

Внутреннее заполнение, мм

проверочный
- вещественный

проверяет наличия прилегания с внутренней стороны к профилю заполнения указанной тольщины

- подбор уплотнений и профилей-распорок для фасадных конструкций по толщине заполнений

Угол к гориз., мин, °

проверочный
- вещественный

проверяет профиль на минимальный угол наклона

- подбор спецификации крепления импоста-коробки в зависимости от угла наклона

Угол к гориз., макс, °

проверочный
- вещественный

проверяет профиль на максимальный угол наклона

- подбор спецификации крепления импоста-коробки в зависимости от угла наклона

Точный угол к гориз., °

проверочный
- вещественный

проверяет профиль на точный угол наклона

- подбор спецификации крепления импоста-коробки в зависимости от угла наклона

Исключ. угол к гориз., °

проверочный
- вещественный

проверяет профиль на исключаемый угол наклона

- подбор спецификации крепления импоста-коробки в зависимости от угла наклона

Мин. длина, мм

проверочный
- вещественный

проверяет длину профиля

- исключение армирования профилей малой длины

Макс. длина, мм

проверочный
- вещественный

проверяет длину профиля

- подбор усиленного армирования профилей

Контейнер типа

проверочный
- коробка
- створка
- импост
- стойка

проверяет тип профиля в изделии

- нестандартное применение профилей, например импост в качестве створке

Сообщение-предупреждение

установочный
- текст

тект сообщения

- выводит указанный текст в окне предупреждения при сохранении изделии, если эта вставка активировакна для профиля(ей).
* программа не выводит одно и тоже сообщение более одного раза

Бригада (отдел)

установочный
- бригада

список наименований из каталога 'Бригады/отделы'

- указание производственного участка, выполняющего эту вставку (операцию)
- применяется при создании отчетов статистики трудозатрат по бригадам/отделам

Трудозатраты, ч/ч

установочный
- вещественный

сколько человеко/часов уходит на изготовление этой вставки

- участвует в расчете стоимости изделий в сочетании с расчетными данными : 'Стоимость ч/ч на производстве' и 'Коэффициент рентабельности производства'
* расчет трудозатрат может происходить от длины профиля в зависимости от значения параметра 'Трудозатраты по длине'

Трудозатраты по длине

установочный
- Да
- Нет

способ расчета трудозатрат

- трудозатрыты по установке армирования в зависимости от длины профиля

Назад, к оглавлению...