Вызов : Конструктив => вставки => заполнения => спецификация => мерные комплектующие
Параметры для мерных комплектующих спецификации вставок профилей:

Параметр "Номер стороны" предназначется для "привязки" комплектующего к конкретной стороне изделия. При этом необходимо помнить, что точка отчета - левый нижний угол изделия, направление обхода - против часовой стрелки. Используется с параметром "Мин. необх. кол-во".
Параметр "Если цвет контейнера" может принимать значения цветов того профиля, который является контейнером для профидя, на который делается вставка.
Соответственно, вставка имеющая ограничением данный параметр, будет установлена в случае совпадения указанного в параметре цвета с цветом профиля контейнера, а не профиля, на который устанавливается вставка.
Параметр "Если цвет изделия" может принимать значения цветов профиля, общих для всей конструкции.
Соответственно, вставка имеющая ограничением данный параметр, будет установлена в случае совпадения указанного в параметре цвета с цветом профилей всей конструкции.
Параметр "Поправка, мм" служит для изменения длины вставки относительно профиля, на который она устанавливается на указанную величину. Значения параметра может принимать как положительное, так и отрицательное значение. При положительном значении поправки величина поправки добавляется к длине профиля, на который устанавливается вставка. При отрицательном значении - поправка вычитается.
Параметр "Количество" используется для указания количества комплектующих, добавляемых в спецификацию установкой данной вставки.
Параметр "Длина, мм" позволяет задать определенную (фиксированную) длину комплектующего, а не использовать по умолчанию длину профиля, на который устанавливается вставка.
Параметр "Углы реза" может принимать следующие значения:

Параметр используется для задания одного из вышеперечисленных значений для комплектующего, к которому он относится.
Параметр "Задать угол реза 1(2), *" используется при необходимости задания угла реза профиля, отличного используемый в параметре "Углы реза". При этом необходимо помнить что нумерация углов идет от левого нижнего угла изделия и далее против часовой стрелки и относится к профилям изделия. Таким образом, если простейшая четырехугольная конструкция состоит из четырех профилей, то максимальное количество разных изменяемых углов реза вставок на этот профиль - восемь.
Параметр "Шаг вагонки, мм" задает размер видимой части вагонки (между щелями). При этом в каталоге "Комплектующие" тип профиля вагонки должен быть обозначен как "Раскладка", и в параметрах вставки должен быть указан параметр "Тип вставки" - "Вагонка". При установке данной вставки в изделие есть возможность указать, направленность вагонки: горизонтальная или вертикальная.
Параметр "Усечение конц., мм" указывает, на сколько необходимо усекать внутреннюю раскладку стеклопакета при соединении с дистанционной рамкой (установка концевика). Размер учитывается от края того заполнения, на которое установлена данная вставка.
Параметр "Усечение соед., мм" указывает, на сколько необходимо усекать внутреннюю раскладку стеклопакета при соединении ее с крестообразным соединителем. Размер учитывается от края раскладки до середины соединителя.
Параметр "Поперечину ставить" может принимать следующие значения:

Используется для установки поперечного профиля москитной сетки с соответствующей ориентацией.
Назад, к оглавлению...

————————————————————————————————————————————————————————————
© 2002 ООО '"ПРОФСЕГМЕНТ". Тел./факс: +7 (095) 219-99-68. URL : www.profsegment.ru E-mail : info@profsegment.ru