Вызов : Конструктив => вставки => профили => спецификация => штучные комплектующие
Параметры для штучных комплектующих спецификации вставок профилей:

Параметр "Если цвет контейнера" может принимать значения цветов того профиля, который является контейнером для профидя, на который делается вставка.
Соответственно, вставка имеющая ограничением данный параметр, будет установлена в случае совпадения указанного в параметре цвета с цветом профиля контейнера, а не профиля, на который устанавливается вставка.
Параметр "Если цвет изделия" может принимать значения цветов профиля, общих для всей конструкции.
Соответственно, вставка имеющая ограничением данный параметр, будет установлена в случае совпадения указанного в параметре цвета с цветом профилей всей конструкции.
Параметр "Если цвет изделия не" может принимать значения цветов профиля, общих для всей конструкции.
Соответственно, вставка имеющая ограничением данный параметр, будет установлена во всех случаях НЕсовпадения указанного в параметре цвета с цветом профилей всей конструкции.
Параметр "Толщина заполнения, мм" является проверочным и проверяет соответствие указанного значения с толщиной прилегающих к профилю заполнений. Вставка, к которой указан данный параметр, будет установлена, если толщина хотя бы одного из заполнений соответствует указанному значению параметра.
Параметр "Внешнее заполнение, мм" является проверочным и проверяет соответствие указанного значения с толщиной внешних, прилегающих к профилю, заполнений. Вставка, к которой указан данный параметр, будет установлена, если толщина внешнего заполнения соответствует указанному значению параметра.
Параметр "Внутреннее заполнение, мм" является проверочным и проверяет соответствие указанного значения с толщиной внутренних, прилегающих к профилю, заполнений. Вставка, к которой указан данный параметр, будет установлена, если толщина внутреннего заполнения соответствует указанному значению параметра.
Параметры "Шаг, мм" и "Количество на шаг" применяются совместно и задают, соответственно шаг расчета по длине с указанием количества комплектующих на этот интервал.
Параметр "Мин. необх. кол-во" используется для задания достаточного минимума какого-либо комплектующего. Параметр также может быть приравнен нулю для расчета по параметрам "Шаг, мм" и "Количество на шаг" . В случае неуказания значения этого параметра количество комплектующих принимается равным единице при расчете по параметрам "Шаг, мм" и "Количество на шаг", что ведет к неверному увеличению реального количества на количество одной единицы комплектующего
Параметр "Порог расчета, мм" задает ограничение по длине для расчета необходимого количества комплектующих с применением параметров "Шаг, мм" и "Количество на шаг".
Параметр "Контейнер типа" служит для присвоения принадлежности артикулу , входящему в соединение, какому либо контейнеру:
1. Коробка.
2. Створка.
3. Импост.
4. Створка.

Назад, к оглавлению...

————————————————————————————————————————————————————————————
© 2002 ООО '"ПРОФСЕГМЕНТ". Тел./факс: +7 (095) 219-99-68. URL : www.profsegment.ru E-mail : info@profsegment.ru