Вызов : Конструктив => соединения => варианты соединений => параметры спецификации варианта соединения
У каждого варианта соединения может быть определена своя спецификация. В ней могут быть описаны комплектующие, как мерные, так и штучные, ограниченные своими группами параметров.
Перечень параметров, относящихся к штучным комплектующим:

Параметр "Контейнер типа" служит для присвоения принадлежности данного комплектующего выбранному контейнеру:
1. Коробка.
2. Створка.
3. Импост.
4. Створка.
Параметр "Рассчитывать с Арт. №1" ("Рассчитывать с Арт. №2") привязывает данный комплектующий к Арт.№1 (Арт.№2). Может использоваться совместно с параметрами "Шаг, мм" и "Количество на шаг". По умолчанию - значение "Нет".
Параметры "Шаг, мм" и "Количество на шаг" применяются совместно и задают, соответственно шаг расчета по длине с указанием количества комплектующих на этот интервал.
Параметр "Мин. необх. кол-во" используется для задания достаточного минимума какого-либо комплектующего. Параметр также может быть приравнен нулю для расчета по параметрам "Шаг, мм" и "Количество на шаг" . В случае неуказания значения этого параметра количество комплектующих принимается равным единице. При расчете по параметрам "Шаг, мм" и "Количество на шаг", это ведет к неверному увеличению реального количества на количество одной единицы комплектующего
Параметр "Порог расчета, мм" задает ограничение по длине для расчета необходимого количества комплектующих с применением параметров "Шаг, мм" и "Количество на шаг".
Параметр "Ставить однократно" используется для задания количественного ограничения в 1 шт. для данного комплектующего.
Перечень параметров, относящихся к мерным комплектующим:

Параметр "Контейнер типа" служит для присвоения принадлежности данного комплектующего выбранному контейнеру:
1. Коробка.
2. Створка.
3. Импост.
4. Створка.
Параметр "Рассчитывать с Арт. №1" ("Рассчитывать с Арт. №2") привязывает данный комплектующий к Арт.№1 (Арт.№2). Может использоваться совместно с параметрами "Шаг, мм" и "Количество на шаг". По умолчанию - значение "Нет".
Параметр "[ * коэф]" используется для кратного увеличения размера комплектующего в спецификации изделия.
Параметр "[ / коэф]" используется для кратного уменьшения размера комплектующего в спецификации изделия.
Параметр "Поправка, мм" служит для изменения длины вставки относительно профиля, на который она устанавливается на указанную величину. Значения параметра может принимать как положительное, так и отрицательное значение. При положительном значении поправки величина поправки добавляется к длине профиля, на который устанавливается вставка. При отрицательном значении - поправка вычитается.
Параметр "Количество" используется для указания количества комплектующих, добавляемых в спецификацию установкой данной вставки.
Параметр "Длина, мм" позволяет задать определенную (фиксированную) длину комплектующего, а не использовать по умолчанию длину профиля, на который устанавливается вставка.
Параметр "Ставить однократно" используется для задания количественного ограничения в 1 шт. для данного комплектующего.
Параметр "Углы реза" может принимать следующие значения:

Параметр используется для задания одного из вышеперечисленных значений для комплектующего, к которому он относится. Значение "по контейнеру" означает принятие таких же углов реза комплектующего, как и у контейнера, к которому относится профиль спецификации.
Назад, к оглавлению...

————————————————————————————————————————————————————————————
© 2002 ООО '"ПРОФСЕГМЕНТ". Тел./факс: +7 (095) 219-99-68. URL : www.profsegment.ru E-mail : info@profsegment.ru