Вызов : Конструктив => вставки => профили => спецификация => мерные комплектующие
Параметры для мерных комплектующих спецификации вставок профилей:

Параметр "Если цвет контейнера" может принимать значения цветов того профиля, который является контейнером для профидя, на который делается вставка.
Соответственно, вставка имеющая ограничением данный параметр, будет установлена в случае совпадения указанного в параметре цвета с цветом профиля контейнера, а не профиля, на который устанавливается вставка.
Параметр "Если цвет изделия" может принимать значения цветов профиля, общих для всей конструкции.
Соответственно, вставка имеющая ограничением данный параметр, будет установлена в случае совпадения указанного в параметре цвета с цветом профилей всей конструкции.
Параметр "Толщина заполнения, мм" является проверочным и проверяет соответствие указанного значения с толщиной прилегающих к профилю заполнений. Вставка, к которой указан данный параметр, будет установлена, если толщина хотя бы одного из заполнений соответствует указанному значению параметра.
Параметр "Внешнее заполнение, мм" является проверочным и проверяет соответствие указанного значения с толщиной внешних, прилегающих к профилю, заполнений. Вставка, к которой указан данный параметр, будет установлена, если толщина внешнего заполнения соответствует указанному значению параметра.
Параметр "Внутреннее заполнение, мм" является проверочным и проверяет соответствие указанного значения с толщиной внутренних, прилегающих к профилю, заполнений. Вставка, к которой указан данный параметр, будет установлена, если толщина внутреннего заполнения соответствует указанному значению параметра.
Параметр "Мин. необх. кол-во" используется для задания достаточного минимума какого-либо комплектующего. Параметр также может быть приравнен нулю для расчета по параметрам "Шаг, мм" и "Количество на шаг" . В случае неуказания значения этого параметра количество комплектующих принимается равным единице при расчете по параметрам "Шаг, мм" и "Количество на шаг", что ведет к неверному увеличению реального количества на количество одной единицы комплектующего
Параметр "[ * коэф]" используется для кратного увеличения размера комплектующего в спецификации изделия.
Параметр "[ / коэф]" используется для кратного уменьшения размера комплектующего в спецификации изделия.
Параметр "Поправка, мм" служит для изменения длины вставки относительно профиля, на который она устанавливается на указанную величину. Значения параметра может принимать как положительное, так и отрицательное значение. При положительном значении поправки величина поправки добавляется к длине профиля, на который устанавливается вставка. При отрицательном значении - поправка вычитается.
Параметр "Количество" используется для указания количества комплектующих, добавляемых в спецификацию установкой данной вставки.
Параметр "Длина, мм" позволяет задать определенную (фиксированную) длину комплектующего, а не использовать по умолчанию длину профиля, на который устанавливается вставка.
Параметр "Контейнер типа" служит для присвоения принадлежности артикулу , входящему в соединение, какому либо контейнеру:
1. Коробка.
2. Створка.
3. Импост.
4. Створка.

Параметр "Углы реза" может принимать следующие значения:

Параметр используется для задания одного из вышеперечисленных значений для комплектующего, к которому он относится. Значение "по контейнеру" означает принятие таких же углов реза комплектующего, как и у контейнера, к которому относится профиль вставки.
Параметр "Задать угол реза 1(2), *" используется при необходимости задания угла реза профиля, отличного используемый в параметре "Углы реза". При этом необходимо помнить что нумерация углов идет от левого нижнего угла изделия и далее против часовой стрелки и относится к профилям изделия. Таким образом, если простейшая четырехугольная конструкция состоит из четырех профилей, то максимальное количество разных изменяемых углов реза вставок на этот профиль - восемь.
Назад, к оглавлению...

————————————————————————————————————————————————————————————
© 2002 ООО '"ПРОФСЕГМЕНТ". Тел./факс: +7 (095) 219-99-68. URL : www.profsegment.ru E-mail : info@profsegment.ru