Вызов : Конструктив => фурнитура => спецификация фурнитуры => мерные и площадные комплектующие
Параметры для мерных и площадных комплектующих спецификации фурнитуры:

Параметр "Если цвет створки" может принимать значения цветов профиля, общих для всей конструкции.
Соответственно, комплектующий, имея ограничением данный параметр, будет установлен в случае совпадения указанного в параметре цвета с цветом профилей всей конструкции.Например, белая декоративная накладка при условии белого профиля
Параметр "Если цвет створки не" может принимать значения цветов профиля, общих для всей конструкции.
Соответственно, комплектующий, имея ограничением данный параметр, будет установлен во всех случаях НЕсовпадения указанного в параметре цвета с цветом профилей всей конструкции.
Параметр "Номер стороны" предназначется для "привязки" комплектующего к конкретной стороне изделия. При этом необходимо помнить, что точка отчета - левый нижний угол изделия, направление обхода - против часовой стрелки. Используется с параметром "Мин. необх. кол-во".
Параметр "Направление открывания" может иметь следующие значения:

Параметры "Шаг, мм" и "Количество на шаг" применяются совместно и задают, соответственно шаг расчета по длине с указанием количества комплектующих на этот интервал.
Параметр "Мин. необх. кол-во" используется для задания достаточного минимума какого-либо комплектующего. Параметр также может быть приравнен нулю для расчета по параметрам "Шаг, мм" и "Количество на шаг" . В случае неуказания значения этого параметра количество комплектующих принимается равным единице при расчете по параметрам "Шаг, мм" и "Количество на шаг", что ведет к неверному увеличению реального количества на количество одной единицы комплектующего
Параметр "Порог расчета, мм" задает ограничение по длине для расчета необходимого количества комплектующих с применением параметров "Шаг, мм" и "Количество на шаг".
Параметр "Мин. высота ручки" задает ограничение по минимальному размеру высоты ручки от низа створки. В случае указания в "Настройках" - "Расчетных данных" - вкладка "Специализированные" опции "Расчет сторон фурнитуры с учетом фальца" размер до оси ручки будет рассчитан от фальца створки. Величина фальца задается в параметрах профилей в каталоге "Комплектующих" и обозначается как размер F. Используется совместно с параметром "Высота ручки"
Параметр "Макс. высота ручки" задает ограничение по максимальному размеру высоты ручки от низа створки. В случае указания в "Настройках" - "Расчетных данных" - вкладка "Специализированные" опции "Расчет сторон фурнитуры с учетом фальца" размер до оси ручки будет рассчитан от фальца створки. Величина фальца задается в параметрах профилей в каталоге "Комплектующих" и обозначается как размер F. Используется совместно с параметром "Высота ручки"
Параметр "Высота ручки" может иметь следующие значения:

Когда при проектировании изделия и установке створки в проем, в диалоговом окне "Подбор фурнитуры" пользователь выбирает параметр высоты ручки, то по указанному значению происходит поиск комплектующих для спецификации и те комплектующие, для которых был заранее указан выбранный тип параметра, будет включен в спецификацию изделия.
В случае выбора значения "Константная" происходит проверка списка комплектующих совместно с параметром "Ручка от низа створки, мм". В случае выбора значения "Установить" происходит проверка списка комплектующих совместно с параметром "Мин. высота ручки, мм" ("Мин. высота ручки, мм").
Параметр "Ручка от низа створки, мм" используется совместно с параметром "Высота ручки"
Параметр "Бригады / отделы" может принимать значения, предварительно описанные в соответствующем каталоге "Бригады / отделы". Используется для указания, какой бригаде или отделу принадлежат человеко/часы, затраченные на выполнение данного варианта соединения. Необходимо использовать в паре с параметром "Трудозатраты, ч/ч.".

Параметр "Трудозатраты, ч/ч." позволяет указать трудоемкость конкретного варианта соединения профилей в человеко/часах и учитывать ее при расчете затрат в себестоимости изделия. В настройках программы, в окне "Расчетные данные" можно указать стоимость ч/ч на производстве и при использовании нормирования производства рассчитывать также зарплату сотрудников.
Назад, к оглавлению...

————————————————————————————————————————————————————————————
© 2002 ООО '"ПРОФСЕГМЕНТ". Тел./факс: +7 (095) 219-99-68. URL : www.profsegment.ru E-mail : info@profsegment.ru