Вызов : Конструктив => фурнитура
Параметры для фурнитуры подразделяются на несколько групп:
- параметры непосредственно для типов фурнитур;
- парамерты для комплектующих, описанных в спецификациях фурнитур: для мерных и площадных, а также штучных комплектующих.

Параметр "Поставщик створки" позволяет выбрать поставщика створки для каждой из сторон створки. Используется совместно с параметром "Артикул створки". Не является обязательным параметром.
Параметр "Артикул створки" позволяет выбрать артикул створки на каждой из сторон створки. Используется совместно с параметром "Артикул створки". Не является обязательным параметром.
Параметры "Минимальная (максимальная) длина, мм" позволяют ограничить размер артикула створки по минимальной (максимальной) величине. Используется совместно с параметром "Артикул створки". Не является обязательным параметром.
Параметр "Точный угол, *" применяется для использования конкретного мерного артикула в случае точного соответствия указанному значению. При угле наклона к горизонту отличного от указанного, для выбранного мерного артикула, конкретный мерный артикул использован не будет. В данном случае угол в 0 и 180 градусов - не одно и тоже. Не является обязательным параметром.
Параметр "Исключ. угол, *" применяется для использования конкретного мерного артикула в случае необходимости отличия от указанного значения. При угле наклона к горизонту отличного от указанного, для выбранного мерного артикула, конкретный мерный артикул будет использован. Не является обязательным параметром.
Параметр "Минимальный угол, *" ("Максимальный угол, *") применяется для ограничения угла наклона Параметр "Только гориз.ориентация" используется в случае необходимости использовать конкретный вариант соединения профилей исключительно для профилей, прилегающих друг к другу в горизонтальном положении. Не является обязательным параметром.

Параметр "Только верт.ориентация" используется в случае необходимости использовать конкретный вариант соединения профилей исключительно для профилей, прилегающих друг к другу в вертикальном положении. Не является обязательным параметром.

Назад, к оглавлению...

————————————————————————————————————————————————————————————
© 2002 ООО '"ПРОФСЕГМЕНТ". Тел./факс: +7 (095) 219-99-68. URL : www.profsegment.ru E-mail : info@profsegment.ru