Вызов : Конструктив => соединения => варианты соединений => Т-образное соединение
Т-образное соединение
Список доступных параметров:

Параметр "Вид Т-обр. варианта" может принимать следующие значения:

Простое Т-образное соединение может описывать соединение профилей импоста со створкой или коробкой.
Крестовое Т-образное соединение используется совместно с параметром "Внешнее соединение" для возможности описать в месте стыковки двух ригелей и стойки в спецификации варианта одну шпильку крепления обоих ригелей.
Параметр "Внешнее соединение" используется для проверки конкретного соединения и использования в зависимости от полученного значения необходимой спецификации варианта. Может использоваться совместно с параметром "Вид Т-обр. варианта".
Параметр "Контейнер Арт.1 типа" ("Контейнер Арт.2 типа") служит для присвоения принадлежности Артикулу 1(Артикулу 2), входящему в соединение, какому либо контейнеру:
1. Коробка.
2. Створка.
3. Импост.
4. Створка.

Параметр "Угол миним.,*" ставит граничное условие на использование конкретного варианта соединения профилей. При угле наклона менее указанного, для выбранного варианта соединений профилей, конкретный вариант соединения профилей использован не будет.
Параметр "Угол максим.,*" ставит граничное условие на использование конкретного варианта соединения профилей. При угле наклона более указанного, для выбранного варианта соединений профилей, конкретный вариант соединения профилей использован не будет.
Параметр "Точный угол,*" применяется для использования конкретного варианта соединения профилей в случае точного соответствия указанному значению. При угле, отличного от указанного, для выбранного варианта соединений профилей, конкретный вариант соединения профилей использован не будет.
Параметр "Исключ. угол.,*" применяется для использования конкретного варианта соединения профилей в случае необходимости отличия от указанного значения. При угле, отличного от указанного, для выбранного варианта соединений профилей, конкретный вариант соединения профилей будет использован.
Параметр "Размер, мм" позволяет указать величину усечения Арт.1 в конкретном Т-образном соединении. Например: размер изделия на эскизе 1000х1000 мм, при указании размера = 30 мм для артикула импоста, , размер профиля импоста в спецификации изделия и в карте раскроя будет 1000 - ( 2 * 30 ) = 940 мм.
Параметр "Припуск Арт.1, мм" позволяет указать величину припуска (удлинения) профиля в данном соединении. Используется для указания припуска на сварку для ПВХ: размер изделия на эскизе 1000х1000 мм, при указании припуска артикула импоста 2,5 мм, параметра "Размер, мм"=30, размер профиля импоста в спецификации изделия и в карте раскроя будет 1000 - ( 2 * 30 ) + 2 * 2,5 = 945 мм. В качестве величины припуска берется величина нормали к плоскости отреза профиля.
Параметр "Сварной шов импоста" применяется для указания на эскизе при конструировании вида соединения импоста с коробкой или импостом как стандартного, так и конусного - запиленного с двух сторон под углом к оси импоста. Не рассматривая технологичность такого соединения, отметим, что в этом случае в месте примыкания (коробка или импост( необходимо вырезать ответную часть. При простановке значения данного параметра как "конусный" также будет указан размер от края ответного профиля до оси запила.

Параметр "Бригады / отделы" может принимать значения, предварительно описанные в соответствующем каталоге "Бригады / отделы". Используется для указания, какой бригаде или отделу принадлежат человеко/часы, затраченные на выполнение данного варианта соединения. Необходимо использовать в паре с параметром "Трудозатраты, ч/ч.".

Параметр "Трудозатраты, ч/ч." позволяет указать трудоемкость конкретного варианта соединения профилей в человеко/часах и учитывать ее при расчете затрат в себестоимости изделия. В настройках программы, в окне "Расчетные данные" можно указать стоимость ч/ч на производстве и при использовании нормирования производства рассчитывать также зарплату сотрудников.
Назад, к оглавлению...

————————————————————————————————————————————————————————————
© 2002 ООО '"ПРОФСЕГМЕНТ". Тел./факс: +7 (095) 219-99-68. URL : www.profsegment.ru E-mail : info@profsegment.ru