Вызов : Конструктив => вставки
Параметры вставок подразделяются на несколько групп:
- параметры для вставок на профили
- параметры непосредственно для вставок
- парамерты для комплектующих, описанных в спецификации вставок: для мерных и штучных комплектующих

- параметры для вставок на заполнения
- параметры непосредственно для вставок
- парамерты для комплектующих, описанных в спецификации вставок: для мерных, штучных и площадных комплектующих

Значения флагов "По умолч." и "Обяз." выставляются клавишей " + " и снимаются клавишей " - ".
В случае отсутствия установленных флагов, профиль или заполнение, на который определяется вставка, будут ее содержать, но в спецификацию она включена не будет. Включить ее можно при проектировании изделия, по правой кнопке мыши на конкретном элементе (контекстное меню - "перечень вставок" , установкой флага напротив названия вставки.
При установленном флаге "По умолч." на конкретную вставку, при проектировании данная вставка будет по умолчанию включена в спецификацию изделия, но флаг на ней можно снять при проектировании изделия, по правой кнопке мыши на конкретном элементе.
При установленном флаге "Обяз." на конкретную вставку, при проектировании данная вставка будет по умолчанию включена в спецификацию изделия, и флаг на ней НЕЛЬЗЯ снять при проектировании изделия, по правой кнопке мыши на конкретном элементе.

Назад, к оглавлению...

————————————————————————————————————————————————————————————
© 2002 ООО '"ПРОФСЕГМЕНТ". Тел./факс: +7 (095) 219-99-68. URL : www.profsegment.ru E-mail : info@profsegment.ru